**附件二：**

**无线电教麦克风采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2022年1月20日10时止）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 无线电教麦克风 | 1、ISM2.4G自由频段，GFSK数字调制/解调技术；2、开机自动搜索发射频率，毋需手动对频操作；3、具备PPT播放翻页功能，演讲与播放幻灯片可同步进行；4、发射器带激光笔，可作电子教鞭之用；5、发射器通用，具有音量增益调节功能；6、发射器具有多种使用和佩戴方式，可利用内置拾音头讲话，亦可外接具备3.5mm直插头的头戴麦克风或者领夹麦克风拾音；7、发射器采用锂电池供电，通过USB连接线充电；8、发射器：供电电压：3.6V-5V；消耗电流：<50mA； 频率范围：2400～2483.5MHz； 频率响应：50Hz-15KHz；调制方式：GFSK； 发射功率：-85dBm(Min)；输出阻抗：32Ω；输出电平：2.0Vp-p(max)； 音频时延：<1.5ms； 动态范围@1kHz：81dB； 分离度@1kHz：90dB；失真度THD：0.1%； 工作温度：0～+70℃；9、接收机： 供电电压：3.6V-5V； 消耗电流：<50mA；频率范围：2400～2483.5MHz； 频率响应：20-20KHz（±3dB）；调制方式：GFSK； 接收灵敏度：10dBm(Min)； 输出阻抗：10KΩ；输出电平：2.8Vp-p(max)； 音频时延：<1.5ms； 动态范围@1kHz：81dB； 分离度@1kHz：90dB； 失真度THD：0.1%；工作温度：0～+70℃。 | 44 |  |  |
| 2 | 总价 |  |

**注：本次报价包含运输、安装、售后服务及税费等一切费用。**