**附件二：**

**达州中医药职业学院**

**启玄楼监控安装及网络布线采购报价**

（有效报价时间：自发出之日起至2024年3月20日10时00分止）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产 品 名 称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 摄像机（半球) | 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持≥120 dB宽动态，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；2. ▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；3. ▲字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 26 | 台 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1. 采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出；2. 支持≥8路图片流人脸识别，支持≥10张/秒人脸比对报警，支持≥16个人脸名单库，总库容≥5万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持≥2路视频流周界分析；3. 支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像4. ▲内置不少于9个SATA接口，支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；配置64T可用容量空间5. ▲支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；6. ▲支持接入≥32路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；7. ▲支持语音播报功能，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播放不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；8. 不少于2个HDMI和2个VGA输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC 12V输出接口，≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 国标6类网线 | 8 | 件 |  |  |
| 4 | 12U机柜 | 12U 国标机柜 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps，如果存在A/B两个指标，以较小指标为准2. 提供≥24个10/100M/1000M以太网端口， ≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，；3. 支持POE供电功能，交流供电最大供电功率≥240W；4. 支持通过标准以太端口进行堆叠，可将多台物理设备堆叠为一台逻辑设备，堆叠组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，最大支持9台堆叠； 5. 支持静态路由、支持IPv4和IPv6双协议栈；6. 支持STP/RSTP/MSTP；7. 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 监控显示屏 | ≥55寸监视器。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 辅助材料 | 包含PVC管，系统调试，人工等 | 1 | 批 |  |  |
| 合计（元） | 小写：大写： |
| 说明：此报价为含税报价。 |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 运维期限：一年 |  |
| 报价商家名称（盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |