**附件二： 达州中医药职业学院**

**相机机身、长焦镜头、镜头转接环采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2024年11月20日15时00分止）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 金额 |
| 1 | 相机 | 型号：R5MarkIl  传感器类型：全画幅背照堆栈式  高清摄像：BKRAW 4KSRAW 内录  有效像素：4500 万  接口：佳能 RF  焦点数量：5850  液晶屏尺寸：3.2寸  液晶屏类型：LCD  液晶屏像素：210 万  取景器类型：电子取景器  标准 IS0 感光度：100-102400  连拍速度：电子快门 30/秒，机械快门 12/秒  存储介质：双卡槽，还exEes82.0存储卡(B型)支持VPG400，最大支持 2TB容量;SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容WIS-II存储卡)  电池类型：LP-E6P  外接电源：USB Type-C  滤镜直径：根据镜头选择  类型：全画幅微单相机  适用对象：全场景适用  传感器尺寸：全画幅背照堆栈式  像素：4500 万  适用场景：全场景适用  镜头卡口：佳能 RF 卡口  RAW 照片输出：是  视频拍摄能力：RAW(8192X4320)，S-RAW(4096x2160)，8KDCI(8192X4320)，8K UH(7680X4320)，4KDCI(4096X2160)，4KD(3840X2160)，2K DCI(2048x1080)，全高清(1920X1080)  视频采样：  NTSC:239.76P/119.88P/59.94P/29.97P/24P/23.98P，PAL :  200P/100P/50P/25P/24P ※239.76P/200P为2K及全高清高帧频短片，119.88P/100P为4K、2K及全高清高频短片 |  |
| 2 | 长焦镜头 | 型号：佳能 RF70-200 防抖：5.5级  焦距：70-200mm 自动对焦马达：NANO USM 超声波马达  AF/MF 切换：支持 镜头卡口：佳能 RF 卡口  滤镜直径：82mm 镜头类型：RF 变焦  最大光圈：F2.8  适用机身类型：佳能R1、R3、R5II、R5、R6、R6IIR7、R8、RP、R10、R50  画幅：全画幅 |  |
| 3 | 转接环 | 适用机型：佳能R1、R3、R5II、R5、R6、R6II、R7、R8、RP、R10、R50  相机卡口：RF 卡口  镜头卡口：EF 卡口  重量：约110克(仅产品本身) |  |
| 合计 | | |  |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | |
| 联系人及电话 | |  | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | |