**附件一：**

**1.参数规格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 |
| 1 | 化学品试剂柜 | 1、尺寸：≥1650mm\*1090mm\*460mm2、特性：防腐蚀耐强酸强碱3、材质：PP聚丙烯（≥8mm），无金属表面裸露4、结构：双人双锁，暗锁5、层板：≥2层活动层板6、特点：顶部预留排气通风口。 | 10 |

**2.供应商要求：**

2.1.供货方应具有营业执照、化学品试剂柜生产或销售许可资质文件。

2.2.供货方经办人需具有法人委托书。

2.3供货方能够出具正规发票及开票信息。

2.4.供货方所供的货物应严格按照采购方所提供的规格供货，不可随意更换。如需更换需提前与采购方商议。

2.5.供货方所供物品的售后服务至少1年以上。

2.6.供货方应具有正规销售合同及质量保障协议。