**附件二： 达州中医药职业学院高压配电设备预试检查和维保项目**

**报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2024年11月14日10时00分止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 其他要求 |
| 1 | 电力变压器 | | 1000KVA | 按电力规程要求 对设备进行一次全面预试检查，并出具相应的检查报告并对报告负责。 | 台 | 2 |  |  | 根据《四川电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、 《四川用电单位电气安全工作 规程》及电力部门和达州中医药职业学院对配电工作的要求，配合电力部门和达州中医药职业学院完成一次定高压配电设备的预试验，并妥善保管相关测试结果；中选维保单位在合同期一年内每季度对达州中医药职业学院高压配电设备进行一次全面巡视，迎峰度夏(冬)期间分别开展一次特巡，并将巡视结果报达州中医药职业学院；若试验或巡视中发现安全隐患或高压设备缺陷需整改，中选维保单位在合同期一年内协助达州中医药职业学院对其进行整改。 |
| 800KVA | 台 | 3 |  |  |
| 630KVA | 台 | 1 |  |  |
| 80KVA | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | | 10KV | 回 | 7 |  |  |
| 3 | 10KV断路器调试 | | 10KV | 台 | 11 |  |  |
| 4 | 避雷器调试 | | 10KV | 组 | 11 |  |  |
| 5 | 保护整定值调试 | | 10KV | 台 | 11 |  |  |
| 6 | 直流屏 | |  | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 接地线 | |  | 套 | 4 |  |  |
| 合计 (元) |  | | | | | | |  |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | | | |