附件二

达州中医药职业学院

2025办公设备采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2025年5月8日15:00止）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 报价单价（元） |
| 1 | 速印机 | 1、工作方式:高速数码制版/全自动孔版印刷、高速印刷2、原稿类型： 支持试卷、书刊、单页、A33、原稿尺寸：最小50mm×90mm，最大310mm×432mm 4、原稿重量：≥书本10㎏5、印刷纸张尺寸：最小100mm×148mm，最大310mm×432mm 6、纸盘容量：进纸台/出纸台1000-1600张（50-80g/㎡）7、用纸重量范围：46-157g/㎡8、原稿处理模式：支持文字、照片、图文、铅笔9、分辨率：≥300×600dpi（穿孔密度：600×600dpi）10、制版时间：≥16秒（A4横向），14秒（快速制版）11、印刷面积：≥289mm×413mm12、印刷缩放比例支持：141%、122%、116%、94%、87%、82%、71%13、无倍缩放：50-200%14、印刷位置调整：水平±15mm 垂直±10mm15、打印：标配USBPC-I/F电脑链接打印16、用户界面：≥7寸LED+中文液晶显示屏（LCD）17、印刷速度：≥150张/分钟18、油墨供应：全自动（针筒式米糠油墨1000ml）19、版纸供应：全自动（每卷约220张）20、废版盒容量：≤100张21、功耗：最大300W，待机时20W以下，休眠时5W以下22、厂家质保≥2年限150万张23、其他功能：加密打印功能、扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节约油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程功能、隔页纸分页功能、匀墨操作、机密排版、计数器显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、用户管理模式、重叠进纸检测功能、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、标配工作台 | 1（台） |  |
| 2 | 高拍仪 | 品名：高拍仪像素≥2500万拍摄幅面：A3扫描速度≤1秒图片格式：jpg、png、bmp、tif视频格式：mp4、wmv、avi适配系统：win7/8/10/11、银河麒麟、统信UOS特殊功能：支持书籍曲面展平、智能纠偏、录像、多页连拍，具备OCR文字识别功能 | 1（台） |  |
| 预算总价（元） |  |
| 服务内容：1.包括送货、安装、更换、调试好相应设备；2.确保质保期限，具备相应设备的维修能力。 备注：以上报价含税费、送货、安装、调试等一切费用。 |
| 报价合计 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 交货日期：自签订合同之日起15天内 |  |
| 报价商家名称（盖章） |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |
| 报价时间 |  年 月 日 |  |